รายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ลำดับที่
	รายละเอียดโครงการ
	ราคากลาง
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายพุทธรักษ์)  หมู่ที่  11  ตำบลคลองกระบือ  โดยก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ   0.50  เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  ตามแบบแปลน  อบจ.  เลขที่  1/2543  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  ป้าย
	301,000.- บาท
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายริมคลองหัวไทร)  หมู่ที่  8   ตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  600   ตารางเมตรและลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50   เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  ตามแบบแปลน อบจ.เลขที่  1/2543  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน    1   ป้าย
	307,000.- บาท
	

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านบางอิฐ)  หมู่ที่  10  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว 150 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  600 ตารางเมตร  และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  ตามแบบแปลน อบจ. เลขที่ 1/2543  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  ป้าย
	301,000.-  บาท
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	ลำดับที่
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	4
	 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  4  (สายริมคลองตรงบน)  ตำบลคลองกระบือ   โดยก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  ตามแบบแปลน อบจ.เลขที่  1/2543
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  ป้าย
	301,000.- บาท
	

	5
	โครงการยกระดับถนนด้วยดินถมและลงหินผ่านตะแกรง (สายคูส่งน้ำบ้านนางจำเนียร ช่วยสกุล – เขต หมู่ที่  11)  หมู่ที่  2  โดยยกระดับถนนด้วยดินถมขนาดฐานกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร หลังกว้างเฉลี่ย  3.80  เมตร  หนา 400  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 405  ลบ.ม. และลงหินผ่านตะแกรงขนาดฐานกว้างเฉลี่ย3.80  เมตร  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50  เมตร  ยาว 900  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 394  ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบตลอดสาย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1   ป้าย
	326,000.- บาท
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  5  (สายริมคลองตรงบน)   ตำบลคลองกระบือ   โดยก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง  4.00   เมตร  ยาว   150  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600   ตารางเมตรและลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  ตามแบบแปลน อบจ.เลขที่ 1/2543 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 1 ป้าย
	301,000.- บาท
	


